| Die Überprüfung der Signalqualität am Standort kann mit dem Empfangstest durchgeführt werden. Dieses Vorgehen bietet sich z.B. an, wenn man erstmalig auf seinem Schiff den gewählten Ablageort für die Wetter-Maus auf Störungsfreiheit hin prüfen möchte. Der Empfangstest kann jederzeit zur Funktionskontrolle aufgerufen werden. Nach der Anwahl von Empfangstest im Wetter-Maus Menü öffnet sich ein Online-Fenster, in dem die aktuellen Empfangsdaten in Echtzeit angezeigt werden. Die Datenübertragung erfolgt mit 50 Baud, was etwa 5 Zeichen pro Sekunde entspricht. Man kann also bequem mitlesen.
Im Beispiel wird oben die RYRY-Warteschleife angezeigt, die der DWD zwischen den einzelnen Nachrichten einfügt. Weiter unten wird mit ZCZC ein neuer Bericht empfangen. Verstümmelter Text und unregelmässiges Blinken der Kontroll-LED an der Wetter-Maus deuten auf einen schlechten Empfang hin. Bitte wählen Sie dann einen anderen Platz für die Wetter-Maus. Der Empfang ist optimal, wenn die rote LED gleichmässig blinkt und der Text einwandfrei im Fenster Empfangstest angezeigt wird. Bitte beachten Sie, daß der DWD auf 147.3 kHz nur in der Zeit zwischen ca. 5:00 Uhr und 22:30 Uhr UTC sendet. Außerhalb dieser Zeit (also nach Sendeschluß um ca. 22:30 Uhr UTC) erhalten Sie beim Empfangstest verstümmelte Zeichen, da der Sender bis ca. 5:00 Uhr (UTC) des folgenden Tages ausgeschaltet wird. In dieser Zeit flackert/blinkt die rote LED an der Wetter-Maus unregelmäßig. Hinweis: Während des Empfangstests wird der Akku nicht geladen, die Kapazitätsanzeige wird ‘eingefroren’. Nach Beendigung des Empfangstests wird die Akkuladung fortgesetzt. Beim Empfangstests wird eine Log-Datei mit Zeitstempel mitgeschrieben. Diese eignet sich zur nachträglichen Kontrolle der Empfangslage und auch zum Mitschreiben aller Aussendungen des DWD. Die Log-Datei (log.txt) kann mit einem Editor bearbeitet und ausgewertet werden. Die Log-Datei befindet sich im Programmverzeichnis der Wetter-Maus.
| TRAPP Navtronic e.K. · Mainstr. 8d · 45768 Marl (Westf.) · Germany · Hotline: 0900/1112120