Empfangsfrequenz Wetter-Maus | 147.3 kHz (Langwelle)
Fahrtgebiet | Nordsee, Ostsee, Ijsselmeer
Empfangsreichweite | ca. 600 km rund Hamburg
Dekodierung | RTTY (mit 20-fach Oversampling)
Schnittstelle für PC-Anschluß | USB Version 1.1/2.0, Stecker Typ A
Interne Versorgung | Standard: NiMH-Akku, 3.6V / 160 mAh Power-Akku: Li-Ion, 3.7V / 1600 mAh
Versorgungsspannung | 5V über USB, intern abgesichert
Stromaufnahme Empfangsbetrieb (Offline) | 6 mA
Stromaufnahme Empfangsbetrieb (Online) | 26 mA
Ladestrom (Schnelladung) | Standard: Vorladung: 30 mA, Hauptl. 180 mA Power-Akku: Hauptladung 450 mA
Ladezeit | Standard: Max. 90 Minuten, Akkumanagement Power-Akku: Max. 240 Minuten, Laderegler
Treiber für USB 1.1 | für Windows 98, SE, ME, 2000, XP
Datenspeicher | Standard: 128 kByte Power-Akku: 1024 kByte
Abmessungen | 57 x 80 mm, Höhe 25 mm
Gewicht | Standard: Ca. 70 Gramm ohne Kabel Power-Akku: Ca. 90 Gramm ohne Kabel
Anschlußart | USB-Kabel, 1.8m, abnehmbar
| Technische Änderungen vorbehalten! |
| TRAPP Navtronic e.K. · Mainstr. 8d · 45768 Marl (Westf.) · Germany · Hotline: 0900/1112120