| Die Windows-Software ist übersichtlich aufgebaut. Konfiguration und Nachrichtenanzeige erfolgen in unterschiedlichen Fenstern. Nachrichtenverwaltung Meldungsfenster Statuszeile Nachrichtenverwaltung Zur optimalen Anpassung an den vorhandenen Bildschirm lassen sich die Fenster anpassen. Horizontale und vertikale Bildlaufleisten werden bei Bedarf eingeblendet. Im linken Fensterbereich wird die Nachrichtenverwaltung angezeigt. Hier werden alle Nachrichtenarten gemäß des aktuellen DWD-Sendeplans angeboten. Unten in der Liste sind bereits die neuen DWD-Warnungen für die Nord- und Ostsee aufgeführt, die bei Bedarf gesendet werden. Neue Meldungen werden fett im Register dargestellt. Mit dem blauen Doppelpfeil (unterhalb der Menüleiste) können die neu eingetroffenen Meldungen direkt angezeigt werden. Mit den blauen Buttons vor und zurück können nacheinander alle Meldungen angezeigt werden. Eine direkte Selektion ist durch Doppelklick auf die gewünschte Nachrichtenart möglich. Ist das Weckersymbol aktiviert, öffnet sich das Programmfenster beim Eintreffen einer neuen Nachricht (Pop-up). Die neue Nachricht wird sofort dargestellt. Meldungsfenster Die zur jeweiligen Nachrichtenart (z.B. Prognose Ostsee 5 Tage) empfangenen Meldungen werden durch Anklicken des entsprechenden Eintrags rechts im Meldungsfenster angezeigt. Neue Nachrichten, die seit dem letzten Start des PC-Programms empfangen wurden, werden im Register fett dargestellt. So können Sie sofort sehen, für welche Seegebiete oder Kategorien neue Meldungen vorliegen. Mit den blauen Pfeil-Buttons vor und zurück können schnell nacheinander alle gespeicherten Meldungen angezeigt werden. Mit dem blauen Doppelpfeil wählen Sie nacheinander nur die neuen Einträge an. Zur Anzeige, daß die Meldungen gelesen wurden, wird der Registereintrag dann von Fettschrift auf Normalschrift zurückgesetzt. Zu jeder Nachrichtenart werden im Meldungsfenster 3 Meldungen gespeichert (beim optionalen Power-Akku wahlweise 3 oder 10 Meldungen). Die Anzeige der Meldungen erfolgt chronologisch sortiert, sodaß immer zuerst die aktuelle Nachricht angezeigt wird. Durch diese Historie läßt sich das Wettergeschehen über einen längeren Zeitraum beobachten.
Statuszeile Die Statuszeile informiert über die gerade aktiven Programmoptionen (z.B. Wetterdaten einlesen) und zeigt im Online-Betrieb an, wenn eine neue Nachricht empfangen wurde. Im linken Bereich der Statuszeile wird die UTC-Zeit angezeigt, die sich aus der PC-Zeit und der eingestellten Zeitzone errechnet. Die Zeitangabe hat informierenden Character und hilft beim Vergleich mit dem DWD Sendeplan. Bitte beachten Sie, daß alle Zeiten in dem DWD Sendeplan in UTC angegeben sind. UTC (im Sommer) = GZ - 2h UTC (im Winter) = GZ - 1h (GZ: Gesetzliche Zeit). Neben der UTC-Zeit wird der momentane Akkuzustand angezeigt. Ist der Akku voll, springt die Anzeige auf 100%. Die Ladezeit hängt vom Akkuzustand und der Akkuart ab. Der Standardakku (für 24h Empfangsbetrieb) wird in max. 90 Minuten geladen. Der Power-Akku (für 11 Tage Betriebszeit) wird in ca. dreieinhalb Stunden geladen. In dem rechten Bereich der Statuszeile werden kontinuierlich die Programmfunktionen (z.B. Daten auslesen) angezeigt. Sobald eine neue Nachricht empfangen wurde, wird dies ebenfalls in der Statuszeile dargestellt.
| TRAPP Navtronic e.K. · Mainstr. 8d · 45768 Marl (Westf.) · Germany · Hotline: 0900/1112120