Meetwaarden van een Raymarine ST50 ST60 masttop unit
[image: Raymarine ST60 wind masttopunit vervangen met ST60 windmeter]Je kan met een multimeter de ohmse waarde van de aansluitingen meten. Het gaat hier om een oude type masttop unit, dus met hoekige schoepjes.. Haal de aansluitingen los van de achterkant van het Raymarine ST50 en ST60 windinstrument. Met de tabel hieronder kan je de verschillende kleuren doormeten. (gemeten zonder wind)
Voorbeeld:
Tussen Pin1 en Pin2 zit 530Ohm.
Tussen Pin3 en Pin4 zit 5Mohm.
De pinout van het blok op de mast is alsvolgt (gezien vanaf de voorkant)
[image: Raymarine ST50 ST60 en ST60+ masttop unit pinout]
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De pinout van de windgever of windtransducer (gezien vanaf de voorkant)
[image: Raymarine masttop unit ST50 ST60 pinout van oude type transducer]
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Tips bij storingen van een Raymarine windmeter (oude type) klik hier.
Helaas is er voor de Raymarine ST50 windtransducer geen vervanging meer mogelijk. De interne componenten zijn niet meer te verkrijgen om te repareren. (windvaan wel)
Er zijn deze opties:
1. Gebruik maken van een ST60+ windtransducer (windsnelheid niet te calibreren!)
2. Raymarine ST50 wind instrument en ST50 windtransducer vervangen door een Raymarine ST60+ instrument met transducer. Als de bedrading van de bestaande masttopunit nog in orde is (even goed kijken) dan is het niet nodig om de kabel  in de mast te gaan vervangen. Je kan de bestaande mastvoet gebruiken.
3. Als alleen de bekabeling defect is, dan is er deze nieuwe mastkabelset te krijgen. Raymarine windvaan kabel.
4. Als alleen de vaan of cupjes-wiel defect is kan je deze vervangen met de Raymarine ST60/50 Masttopunit reparatiekit (oude versie)
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